İçindekilere Dön

# Uygulama Ayarları (Yönetici Aracı)

Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı ayarları, uygulamanın kullanıcı bilgisayarında nasıl davrandığını denetlemek ve kullanıcıların WiFi bağlantılarının çeşitli aşamalarında sahip olacakları denetim düzeyini belirlemek üzere sistem yöneticisi tarafından yapılandırılabilir. Bu ayarlar, Yönetici Aracı kullanılarak yapılandırılır.

NOT: Bu ayarların çoğu yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.

## Erişim Yöntemi

1. Yönetici Aracı'nı açın.
2. Yeni paket oluştur veya Var olan bir paketi aç seçeneğini belirleyin.
3. Uygulama Ayarları sekmesini ve Bu pakete Uygulama Ayarları ekle seçeneğini tıklatın.
4. İstediğiniz ayarları belirleyin. Bazı ayarlar için daha fazla bilgi gereklidir.

## Uygulama Ayarları Açıklaması

Ad | Açıklama
--- | ---
802.1X Kimlik Doğrulaması | Kullanıcıya aşağıdaki 802.1X kimlik doğrulama EAP türlerini destekleyen profiller oluşturma ya da bu ağlara bağlanma olanağını tanı. Kullanıcı bilgisayarında etkinleştirilmesini istediğiniz 802.1X kimlik doğrulama EAP türlerini seçin: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
AAA Denetimi | Başka bir uygulama WiFi bağdaştırıcıyı kullandığında bildir NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Bağdaştırıcı Anahtarlama | Bağdaştırıcı Anahtarlamayı Etkinleştir Bu özellik etkinleştirilirse, geçerli bir kablolu Ethernet bağlantısı algılandığında WiFi bağlantı yardımcı programı otomatik olarak tüm WiFi ağ bağlantılarını kapatır. Sistemde kablolu Ethernet bağlantısı kesilirse, WiFi bağlantı yardımcı programı en son bağlanılan profile otomatik olarak bağlanmaya çalışır. Son bağlanılan ağ kullanılabilir durumda değilse, WiFi bağlantı yardımcı programı, tercih edilen Profil Listesindeki ilk kullanılabilir kablosuz ağa bağlanmaya çalışır. NOT: Bu davranış tüm sistem için geçerli olup, herhangi bir kullanıcıya özel değildir.
Yönetici Aracı | Kullanıcıya, Yönetici Aracına erişme izni ver. Bu kutu işaretliyse, kullanıcılar, aracın bilgisayarlarında yüklü olması koşuluyla Yönetici Aracı'na erişebilir. Yönetici aracına erişmelerini istemiyorsanız kutudaki işareti kaldırın.
Otomatik Uygulama Başlatma | Kullanıcıya, bağlantı gerçekleştiğinde uygulama başlatma izni ver. Bu özelliğin etkinleştirilmesi, belirli bir ağ profili için bağlantı kurulduğunda, kullanıcının başlatılacak uygulamayı seçmesine olanak verir. Kullanıcı, profili seçtikten sonra bir uygulama, toplu iş dosyası veya komut dosyası belirtebilir. Örneğin kullanıcı, dizüstü bilgisayar belirli bir kablosuz ağa her bağlandığında otomatik olarak bir Sanal Özel Ağ (VPN) oturumunun başlatılmasını isteyebilir. Bu özellik seçili değilse (devre dışı ise), belirli bir ağ profili için bağlantı kurulduğunda, kullanıcı otomatik olarak başlatılacak herhangi bir uygulama belirtemez.
Uygulamalar için Radyo Aç/Kapat Denetimi | WiFi Açık Moduna Geçiş Üçüncü bir tarafın sağladığı bir uygulamanın, Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı WiFi Açık / WiFi Kapalı anahtarını devre dışı bırakmasına olanak sağlar. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
CCXv4 | Cisco Uyumlu Uzantılar, sürüm 4, yeni EAP-FAST özellikleri içerir. Bu özellikler arasında kullanıcı bilgi istemleri ve uyarılarla ilgili seçenekler yer alır. EAP-FAST profilleri için Cisco Uyumlu Uzantılar sürüm 4 (CCXv4) özelliklerini etkinleştirmek için CCXv4'ü etkinleştir'i seçin. NOT: CCXv4 etkinleştirilmemişse Yönetici Aracı'ndaki EAP-FAST Yetkili Kimliği (A-ID) Grupları özelliği kullanılamaz. Kullanıcının bilgisayarında EAP-FAST PAC sağlaması için aşağıdaki bilgi istemlerinden hangilerinin etkinleştirileceğini ya da devre dışı bırakılacağını seçin: Kimlik doğrulamasız sağlamalar için bilgi istemlerini ve uyarıları devre dışı bırak: Bu seçenek, PAC olmaması ya da bağlı olunan sunucunun gönderdiği A-ID ile eşleşen PAC bulunmaması durumunda PAC'nin otomatik sağlaması ile ilgili bilgi istemlerini ve uyarıları devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan sunucuyu değiştirirken (A-ID) bilgi istemlerini devre dışı bırak: İstemci, daha önce bir PAC sağlamış ama şu anda geçerli sunucu olarak seçilmemiş bir istemciyle karşılaştığında bilgi istemlerini devre dışı bırakmanızı sağlar. PAC sağlandıktan sonra kimlik doğrulamasız sağlamayı devre dışı bırak: Söz konusu A-ID için bir PAC sağlandıktan sonra otomatik sağlamayı devre dışı bırakır. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Kimlik Bilgilerini Önbelleğe Al | Kullanıcı oturum açtıktan sonra kimlik bilgilerini saklamak için bu seçeneği belirleyin. Kablosuz bağlantı geçici olarak kesilirse, yeniden bağlantı kurulduğunda, saklanan bu kimlik bilgileri kullanılır. Kullanıcı oturumu kapattığında kimlik bilgileri temizlenir. NOT: Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa, profiller oluştururken Her bağlandığımda sor seçeneği kullanılamaz.
Sertifika Geçerliliğini Yitirme Uyarısı | Sertifika Geçerliliğini Yitirme Uyarısını Etkinleştir Bu seçenek işaretlenirse, WiFi bağlantı yardımcı programı, sertifikaların geçerlilik süresi dolmak üzereyken kullanıcıları uyarır. Sağlanan URL, kullanıcıların sertifikalarını bir sertifika sunucusundan güncelleştirmelerine olanak verir. Bu seçenek işaretlendiğinde aşağıdaki alanlar etkinleşir: Sertifikayı güncelleştirmek için gün sayısı: Bu değer, kullanıcının geçerliliği yitirme tarihinden kaç gün önce uyarı alacağını belirtir. Sertifika Güncelleştirme URL'si NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Aygıttan Aygıta (Ad Hoc) Ağlar | Kullanıcının aygıttan aygıta (ad hoc) profilleri oluşturma ya da aygıttan aygıta (ad hoc) ağlara bağlanma iznini etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. Kullanıcının aygıttan aygıta ağlara bağlanma iznini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin. Aygıttan aygıta ağ bağlantısını etkinleştir Yalnızca güvenli aygıttan aygıta ağ bağlantısını etkinleştir Aygıttan aygıta ağ bağlantısını devre dışı bırak Kullanıcının aygıttan aygıta (ad hoc) ayarlar içeren profiller yapılandırmasına izin verin ya da Aygıttan Aygıta profillerin yapılandırılmasını engelleyin. Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını görüntüle Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını gizle Aygıttan Aygıta (ad hoc) işletme modunu WiFi Profil Oluştur Genel Ayarlar sayfasından kaldırmak için Aygıttan aygıta ağ bağlantısını devre dışı bırak ve Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını gizle'yi seçin. Böylece kullanıcıların, Aygıttan Aygıta (ad hoc) ağı destekleyen profiller oluşturmalarını engellemiş olursunuz. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Sürücü Olay Günlüğü | Sürücü olay günlüğü, sürücüye özgü olayları yakalar ve günlüğe kaydeder. Bu olaylar Kablosuz Olay Görüntüleyici'de görüntülenebilir. Burada standart günlük kaydı veya sorun giderme günlük kaydı kullanmayı seçebilirsiniz. Bkz. Kablosuz Olay Görüntüleyici Ayarları Sürücü Olay Günlüğünü Etkinleştir Standart Günlük Kaydı Sorun Giderme Günlük Kaydı
Alma ve Verme | Profillerin alınmasını ve profillerin verilmesini etkinleştir Profillerin kullanıcı bilgisayarından alınmasına ve bilgisayara verilmesine izin vermek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek etkinleştirilirse, otomatik alma klasörüne yerleştirilen profiller otomatik olarak alınır.
Intel® Active Management Technology Ayarları | Kullanıcı Adı Parola Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı profilleriyle eşitlemek üzere Intel® Active Management Technology tarafından kullanılan varsayılan adları geçersiz kılmak için Kullanıcı Adı ve parola değerini girin.
Intel® My WiFi Teknolojisi (MWT) | Intel® MWT Hücre Yönlendirme API'sini Etkinleştir. BSS bağlantısını kullanan bir Intel® MWT ağını köprülemek amacıyla Intel® MWT IP Paketi Hücre Yönlendirme API'sini kullanmak üzere bir üçüncü parti uygulamasını etkinleştirmek için tıklatın. NOT: Bu ayar Windows* XP İstemcisinde kullanılamaz. Bu ayar aşağıdaki bağdaştırıcılardan birini içeren istemciler için de geçerli değildir: Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
Bağlantıyı Koru | Kullanıcı profilleri için Bağlantıyı Koru ayarını gizle WiFi Profil Oluşturma Gelişmiş Ayarları'nda Bağlantıyı Koru seçeneğini gizlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bağlantıyı Koru seçeneği, oturum kapatıldıktan sonra kullanıcı profilinin WiFi bağlantısını sürdürmesini sağlar. NOT: Bağlantıyı Koru seçeneği, Nortel VPN istemcisindeki Logoff on Connect (Bağlanınca Oturumu Kapat) seçeneğiyle birlikte kullanılabilir. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Akıllı Kart Bağlantısını Sürdür | Akıllı kart kullanılamıyorsa bağlantıyı koruyun Kablosuz aygıt, akıllı kart kimlik bilgilerini kullanan bir ağa bağlıyken akıllı kart çıkartılırsa, bağlantıyı sürdürmek için bu seçeneği seçin. Akıllı kart çıkartıldığında WiFi bağlantı yardımcı programı için varsayılan davranış, akıllı kart kimlik bilgilerini kullanan bağlantıyı kapatmaktır. Bu özelliğin açılması, bağlantının bağlı kalmasını sağlar (başka bir nedenle yeniden kimlik doğrulama gerekmemesi kaydıyla). Bilgisayar akıllı kart/SIM kimlik bilgilerini kullanan bir ağa bağlıyken akıllı kart çıkartılırsa, bağlantıyı sürdürmek için bu seçeneği seçin. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Radyo Açık/Kapalı İletisini Etkinleştir | Kullanıcı bilgisayarında WiFi Açık Moduna Geçiş iletisinin görüntülenmesini etkinleştir Üçüncü taraflarca sağlanan bir uygulamanın, Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı WiFi Açık / Kapalı anahtarının devre dışı olduğunu kullanıcıya bildirmesi için bu seçeneği belirleyin. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Microsoft Windows* XP ile Birlikte Çalışabilir | Microsoft Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti ile Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımının bu bilgisayarda bir arada bulunmasını etkinleştirin. Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı etkinleştirildiğinde Microsoft Windows* XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmetinin devre dışı bırakılmasını önlemek için bu seçeneği belirleyin. Birlikte çalışabilirliğe olanak vermek için bu seçeneği kullanın. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Sürekli Bağlantı | Oturum açılmadan önce sürekli bağlantı ve bilgisayar ilkelerinin güncel olmasını sağla seçeneğini belirleyin. NOT: İlkelerin güncellenmesi, oturum açma ekranının görüntülenmesini 2 dakika kadar geciktirebilir. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Oturum Öncesi Cisco Modu | Oturum Öncesinde Cisco Modunu Devreye Al Cisco erişim noktaları birden çok WiFi ağ adını (SSID'ler) destekleyebilir fakat yalnızca birini yayınlar. Bu tür bir erişim noktasına bağlanmak için, her profile bağlanma denemesi yapılır. Her profile bağlanılan bu moda Cisco Modu adı verilir. Varsayılan değer etkindir. Devre dışı bırakmak için seçeneğin işaretini kaldırın. NOT: Oturum öncesi bağlantı seçeneği kullanıldığında bağlantı kurmak daha uzun sürebilir. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Profil Bağlanırlığı | Intel kullanıcı profili değiştirme özelliğini devre dışı bırak Bu seçenek, kullanıcıların yönetici profillerine bağlanmalarını denetler. Bu ayar Kapalı olarak bırakılınca, kullanıcı hem kullanıcı hem de yönetici profillerine bağlanabilir. Ayar Açık olarak değiştirilirse, kullanıcı yalnızca yönetici profillerine bağlanabilir ve yönetici kullanıcın hangi yönetici profillerini kullanabileceğini seçebilir: Kullanıcıya tüm yönetici profillerine bağlantı kurma izni ver Kullanıcıya yalnızca ilk yönetici profiline bağlantı kurma izni ver NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Güvenlik Düzeyi | Kullanıcı bilgisayarındaki güvenlik düzeyini seçin. Kullanıcılar yalnızca bu güvenlik düzeyindeki profillere bağlanabilir. Kullanıcıya yalnızca Bireysel Güvenlik sağlayan ağlara bağlanma izni ver. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Paylaşılan Klasör Bildirimi | Kullanıcı bilgisayarındaki paylaşılan klasör bildirimi ayarını seçin. Güvenli olmayan bir ağa bağlanınca, paylaşılan klasörleri otomatik olarak paylaşımdan kaldır. Bu bildirimi devre dışı bırak Güvenli olmayan bir ağa bağlanınca bildir (varsayılan). NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Tek Oturum Açma | Kullanıcının bilgisayarında etkinleştirilmesini istediğiniz Yönetici Profili türlerini seçin. Tek Oturum Açma: Sürekli Bağlantı: Profiller, bilgisayar başlatılırken ve bilgisayarda henüz bir kullanıcı oturum açmadan etkinleşir. Oturum Öncesi/Ortak Bağlantı: Profiller, kullanıcı bilgisayarda oturum açtığı anda etkinleşir. Oturum Öncesi özellikleri yüklüyse, oturum açma işlemi sırasında profil etkindir. Oturum Öncesi özellikleri yüklü değilse, profil Ortak'tır ve kullanıcı oturumunun başlangıcında etkinleşir. Yönetici profilleri kullanıcının profil listesinin en üst (veya en alt) sırasına yerleştirilir. Bu profiller kullanıcı tarafından değiştirilemez ya da silinemez. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Destek Bilgileri | WiFi bağlantı yardımcı programının Hakkında kutusunda görüntülenen destek bilgilerini belirtin. Destek URL adresi: Müşterilerinizin teknik destek için erişmelerini istediğiniz destek merkezi web sitesini girin. Destek Telefon Numarası: Müşterilerinizin teknik destek için aramalarını istediğiniz telefon numarasını girin.
IP üzerinden ses (VoIP) | Kullanıcı bilgisayarında VoIP uygulamasını kullanmak için, üçüncü tarafların sağladığı yazılımı etkinleştirir. Varsayılan değer, ayarın etkinleştirilmiş olmasıdır.
Wi-Fi Protected Setup* | WiFi bağlantı yardımcı programı, Wi-Fi Protected Setup* özelliğini destekleyen erişim noktaları için kayıt sorumlusu olarak işlev görecek şekilde yapılandırılabilir. Kayıt Sorumlusu, USB flash sürücüsünü ya da başka bir harici aygıtı kullanarak erişim noktası anahtarını ya da parolasını otomatik olarak ya da el ile güvenli biçimde iletir. Diğer aygıtların kaydedilmesini etkinleştir (varsayılan). Aygıt Kaydını Etkinleştir uygulama ayarını gizle. WiFi bağlantı yardımcı programının diğer aygıtları kaydetmesini etkinleştirmek için Diğer aygıtların kaydedilmesini etkinleştir seçeneğini belirleyin. Ayrıca, ayarların kullanıcı tarafından değiştirilmesini önlemek için WiFi bağlantı yardımcı programı uygulama ayarlarında Aygıt Kaydını Etkinleştir uygulama ayarını gizle seçeneğini de belirleyebilirsiniz. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
WiFi Yöneticisi | Kullanıcının kablosuz bağlantılarını denetleyecek WiFi yöneticisini seçin. Önceki oturum açmış kullanıcının WiFi yöneticisini kullanabilir ya da her kullanıcının kendi WiFi yöneticisini seçmesine izin verebilirsiniz. Tüm kullanıcıların oturum açtıktan sonra Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı ile Microsoft Windows* XP Kablosuz Sıfır Yapılandırması arasında geçiş yapmalarına izin ver. Oturum açma sırasındaki WiFi yöneticisi, son kullanıcı oturumu kapatırken etkin olan WiFi yöneticisine göre saptansın. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
WiFi Açık/Kapalı | Kablosuz radyoyu denetleyin. Değişiklik yok: Radyo açılmadı ya da kapatılmadı. WiFi Bağlantısını Kapat: Bu yönetim profili radyoyu kapatır. WiFi Bağlantısını Aç: Bu yönetim profili radyoyu açar. Sadece 802.11a radyoyu kapat: Bu seçenek WiFi Bağlantısını Aç işlevi etkinken seçilebilir. WiFi Açık/Kapalı seçimini devre dışı bırak: Kullanıcının WiFi bağlantı yardımcı programı ana penceresindeki veya Görev Çubuğu menüsündeki WiFi Açık/Kapalı denetimine erişmesini önlemek için bunu seçin. Kullanıcı, radyo denetimini açma ya da kapatma girişiminde bulunursa, Bu özellik yönetici tarafından devre dışı bırakıldı uyarısını alır. 802.11a Radyo Açık/Kapalı seçimini ekle: Kullanıcıya 802.11a radyosunu, 802.11b/g radyosundan bağımsız olarak açma/kapatma izni vermek için bu seçeneği işaretleyin. Bunu seçerseniz, 802.11a Radyo Açık/Kapalı seçimini devre dışı bırak seçeneği kullanılabilir duruma gelir. 802.11a Radyo Açık/Kapalı denetimini göstermek ama devre dışı bırakmak için bunu seçin. Bu, radyolar üzerinde kullanıcıya bireysel denetim vermenize olanak sağlar. Bu özelliği kullanıcının bilgisayarına yükledikten sonra, 802.11 radyo denetimini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için buradaki yönergeleri izleyin: 802.11a radyosunu kapatmak için: WiFi bağlantı yardımcı programı ana penceresinde, WiFi Açık düğmesini tıklatın. Radyo seçeneklerinin listesi görüntülenir. 802.11a Radyo Kapalı seçeneğini belirleyin. 802.11 radyosu devre dışı bırakılır. 802.11a radyosunu açmak için: WiFi bağlantı yardımcı programı ana penceresinde, 802.11a Radyo Kapalı düğmesini tıklatın. Radyo seçeneklerinin listesi görüntülenir. WiFi Açık seçeneğini belirleyin. 802.11 radyosu şu anda etkindir. NOT: Bu ayar yalnızca Windows* XP İstemcisini çalıştıran paketler için geçerlidir.
Kablosuz Olay Görüntüleyici Ayarları | Kablosuz Olay Görüntüleyici Ayarları Kablosuz Olay Günlüğünü Etkinleştir Bu özellik, istemci sistemde kablosuz olayların günlük dosyalarını oluşturur. Bu dosyalar daha sonra ağdaki bir dosya sunucusuna veya başka bir konuma kopyalanabilir. Varsayılan değer Kablosuz Olay Günlüğünün kapalı olmasıdır. Kablosuz Olay Günlüğünü Etkinleştir seçeneğini tıklattığınızda Ayarlar seçeneği etkinleşir. Günlük Dosyası Ayarları penceresini açmak için Ayarlar seçeneğini tıklatın. Genel Sekmesi Kablosuz günlük dosyasının yazılacağı klasörü belirtin: İstemci sistemde mutlak bir konum belirtin. Günlük dosyası adı uzantısı: Bu değer günlük dosyasının adıdır. Ad şu şekildedir: <BilgisayarAdı_KullanıcıEtkiAlanı>. Maksimum Günlük Dosyası Büyüklüğü: Günlük dosyalarının boyutunun çok fazla artmasını önlemek için, geçerli günlük dosyası MB cinsinden belirlenen boyutu aştığında yeni bir günlük dosyası oluşturulur. Varsayılan dosya boyutu 1 megabayttır. Bir megabaytlık artışlarla dosya boyutunu 10 megabayta kadar çıkarabilirsiniz. Günlük Dosyası Kopyalama Sekmesi Günlük dosyalarının kopyalanmasına izin ver: Bu özellik, istemcideki günlük dosyalarını başka bir konuma kopyalamanıza olanak verir. Günlük dosyalarını aşağıdaki konuma kopyala: Günlük dosyalarının nereye kopyalanacağını belirtin. Bu konum genellikle bir yönetim sunucusudur. Aşağıdan bir kopyalama sıklığı seçin: Kopyalama sıklığı için aşağıdaki iki seçenekten biri kullanılabilir. Yeni bir günlük dosyası oluşturulduğunda önceki tüm günlük dosyalarını kopyala. Aşağıda belirtilen gün sayısı sonunda eski günlük dosyalarını düzenli olarak kopyala: Gün sayısını seçin; 1 ile 30 gün arasında bir değer girebilirsiniz. Varsayılan değer yedi gündür. Günlük Dosyası Silme Sekmesi Eski günlük dosyalarının ne zaman silineceğini belirtmek için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın: Eski günlük dosyalarını hiçbir zaman silme. Seçilen koşullardan herhangi biri yerine geldiğinde eski günlük dosyalarını sil: Aşağıda belirtilen gün sayısı sonunda eski günlük dosyalarını düzenli olarak sil: Bu değer 1 ile 30 arasında olabilir. Günlük dosyalarının toplam boyutu şu değeri aştığında eski günlük dosyalarını sil: Bu değer 1 megabaytlık artışlarla 1 ile 10 megabayt (MB) arasında ayarlanabilir. Başarılı her günlük dosyası kopyalama işleminden sonra eski günlük dosyalarını sil.
Kapat | Yönetici Aracı'nı kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi