К содержанию

# Программа просмотра событий беспроводной сети

Программа просмотра событий беспроводной сети используется для отслеживания и показа событий в беспроводной сети. В список событий входят нормальные события, возникающие проблемы и ошибки. Записи событий хранятся в файлах журнала, которые можно отправить в службу технической поддержки.

## Доступ

Чтобы запустить программу просмотра событий беспроводной сети, в меню "Пуск" выберите Intel® PROSet/Wireless > Программа просмотра событий WiFi.

## Команды меню "Файл"

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, ваш доступ к программе просмотра событий беспроводной сети будет запрещен вашим системным администратором. В этом случае она будет показана серым цветом.

### Команда настроек

Команда настроек обеспечивает доступ к различным настройкам, регулирующим ведение журнала событий беспроводной сети. Эта команда открывает окно с тремя вкладками:

- Вкладка "Общее"
- Вкладка "Удаление файла журнала"
- Вкладка "Журнал драйвера"

#### Вкладка "Общее"

На вкладке "Общее" вы можете выполнять следующие настройки:

Параметр | Описание
--- | ---
Включить журнал событий беспроводного подключения. | Щелкните (включение) для активизации журнала событий беспроводной сети. Необходимо выбрать этот параметр для начала протоколирования событий. Если этот параметр выключен, тогда все другие настройки программы просмотра событий в этом окне будут неактивны.
Укажите папку для записи файлов журнала: | Выберите местоположение для записи и файлов журнала в системе. Длина пути не должна превышать 150 символов.
Префикс имени файла журнала: | Это имя файла журнала. Имя по умолчанию: <имя_компьютера_пользователь_домена>. Его можно изменить здесь.
Макс. размер файла: | Чтобы файлы журнала не были слишком большими, каждый новый файл будет создаваться после достижения текущим файлом указанного размера в МБ: По умолчанию задан размер 1 мегабайт. Вы можете установить размер файла 10 мегабайт с приращением по одному мегабайту.
Установки по умолчанию | Щелкните Значения по умолчанию для установки всех настроек в их значения по умолчанию. Значения по умолчанию устанавливаются только на открытой вкладке.
ОК | Сохраняет изменения и закрывает это окно.

#### Вкладка "Удаление файла журнала"

На вкладке "Удаление файла журнала" вы можете выполнять следующие настройки:

Параметр | Описание
--- | ---
Выберите, когда удалять файлы журнала. | Никогда не удалять старые файлы. Удалять старый журнал в случае выполнения следующих условий: Удалять старые файлы каждое следующее число дней: Это число может быть в интервале от 1 до 30. Удалять старые файлы после превышения общего размера всех файлов: Это число может быть в интервале от 1 до 10 мегабайт (МБ) с приращением по одному мегабайту.
Установки по умолчанию | Щелкните Значения по умолчанию для установки всех настроек в их значения по умолчанию. Значения по умолчанию устанавливаются только на открытой вкладке.
ОК | Сохраняет изменения и закрывает это окно.

#### Вкладка "Журнал драйвера"

Журнал драйвера содержит записи о событиях драйвера. На вкладке доступны следующие настройки:

Параметр | Описание
--- | ---
Включить журнал событий драйвера | В журнал драйвера заносятся события, происходящие с конкретным драйвером. Эти события будут отображаться в программе просмотра событий беспроводной сети. Вы можете выбрать стандартное ведение журнала или протоколирование событий устранения неисправностей. Стандартный журнал: В журнал заносятся обычные события драйвера. Журнал устранения неисправностей: В журнал заносятся обнаруженные ошибки. Данная информация может быть полезна при устранении проблем драйвера.
Установки по умолчанию | Щелкните Значения по умолчанию для установки всех настроек в их значения по умолчанию. Значения по умолчанию устанавливаются только на открытой вкладке.
ОК | Сохраняет изменения и закрывает это окно.

### Команда "Выход"

Эта команда находится в меню "Файл" и позволяет выйти из программы просмотра событий беспроводной сети.

## Команды меню "Режим"

### Просмотр событий в реальном времени

Эта команда отображает события, происходящие в реальном времени.

- В этом окне вы можете щелкнуть Очистить для удаления записей из журнала и начала ведения нового списка событий.
- Можно также щелкнуть Сохранить как... для сохранения списка в файл журнала. Чтобы он вновь мог быть отображен в программе просмотра событий беспроводной сети, в форме Сохранить как... необходимо выбрать сохранение файла в двоичном формате (.bin). Если вы хотите использовать файл в другом приложении, можно также сохранить файл с разделителями запятыми (.csv).

### Просмотр файла журнала

Эта команда очищает окно программы просмотра событий беспроводной сети и позволяет открыть в нем ранее сохраненный файл.

- Щелкните Открыть для открытия существующего файла журнала. Для отображения в программе просмотра событий этот файл должен иметь двоичный формат (.bin).
- Щелкните Сохранить как... для сохранения файла с другим именем. Чтобы он вновь мог быть отображен в программе просмотра событий беспроводной сети, в форме Сохранить как... необходимо выбрать сохранение файла в двоичном формате (.bin). Если вы хотите использовать файл в другом приложении, можно также сохранить файл с разделителями запятыми (.csv).
- Щелкнув Очистить, можно очистить текущий список событий.

## Команды меню "Справка"

В этом меню находятся следующие команды:

- Справка программы просмотра событий беспроводной сети: Обеспечивает доступ к данной справочной информации
- О программе...: Представляет информацию о версии программного обеспечения, установленных плагинах, авторских правах и поддержке.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств