العودة إلى المحتويات

# إحصائيات متقدمة

توفر الإحصائيات المتقدمة معلومات حول توصيل المحول الحالي. تحدد هذه المعلومات كيفية اتصال المحول بإحدى نقاط الوصول.

## كيفية الوصول

انقر على ابدأ > كل البرامج > Intel PROSet Wireless > إحصائيات WiFi المتقدمة.

## وصف الإحصائيات المتقدمة

الاسم | الوصف
عام | عام: تتعلق هذه المعلومات بكيفية اتصال المحول بإحدى نقاط الوصول. عنوان MAC لنقطة الوصول: عنوان MAC ذو الخانات الاثني عشر لنقطة الوصول. المرشدات المستقبلة: عدد المرشدات التي تلقاها المحول. النسبة المئوية للمرشدات الفائتة: قيمة النسبة المئوية للمرشدات الفائتة. النسبة المئوية لأخطاء الإرسال: النسبة المئوية لإرساليات البيانات التي وقع بها أخطاء. إصدار CCX: إصدار الملحقات المتوافقة مع سيسكو على هذا التوصيل اللاسلكي. طاقة الإرسال الحالية: هذه هي الطاقة التي يرسل عليها محول WiFi حاليًا، معبرًا عنها بالمللي واط. مستويات الطاقة المدعومة: هذه هي مستويات الطاقة التي يستطيع محول WiFi إرسالها. تظهر هذه المعلومات في مدى وتعتمد على المحول. اسم نقطة الوصول: اسم مضيف نقطة الوصول. يتولى ضبط هذا الاسم الشخص الذي يشكل نقطة الوصول ويكون أقصى طول له عادة 32 حرفًا. عنوان IPV4/IPV6 لنقطة الوصول: عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) للتوصيل الحالي. قوة الإشارة: هذه قوة الإشارة الواصلة من نقطة الوصول على المحول. يعبر عن هذه القيمة بالمللي واط (mW) وقد تكون في الحقيقة في مدى البيكو واط. مستوى الضوضاء: مستوى ضوضاء تردد الراديو (RF) الموجودة في البيئة والتي من شأنها التداخل مع الإشارة من نقطة الوصول. تصدر ضوضاء تردد الراديو من مصادر طبيعية وكهربائية.
إرسال/استقبال | لعرض قيم النسب المئوية للحزم غير الموجهة وتلك الموجهة. إجمال حزم المضيف: إجمالي عدد الحزم الموجهة وغير الموجهة: إرسال (ميجابت/ثانية)؛ استقبال (ميجابت/ثانية). الحزم غير الموجهة: عدد الحزم المتسلمة المبثوثة إلى الشبكة اللاسلكية. الحزم الموجهة: عدد الحزم المتسلمة المبثوثة إلى محول WiFi تعييناً. الإجمالي بالبايت: إجمالي عدد البايت للحزم المتسلمة والمرسلة من محول WiFi.
الإقران/التجوال | الإقران: إذا وجد المحول نقطة وصول يصلح الاتصال بها تكون القيمة ضمن المدى، وفيما عدا ذلك، تكون القيمة خارج المدى. عدد الاقترانات: عدد مرات عثور نقطة الوصول على المحول. تعداد نقاط الوصول: عدد نقاط الوصول المتاحة ضمن مدى محول WiFi. عدد المسحات الكاملة: عدد مرات مسح المحول للقنوات بغية تلقي معلومات. عدد المسحات الجزئية: عدد المسحات التي أوقفت. التجوال: تحتوي هذه المعلومات على عدادات متعلقة بأسباب تجوال المحول. يحدث التجوال عندما يتصل محولٌ ما بإحدى نقاط الوصول ثم يتصل بأخرى من أجل إشارة أفضل من حيث القوة. تعداد التجوال: عدد مرات حدوث التجوال. نقطة الوصول لم ترسل: لم يتلقى المحول إرسال راديو من نقطة الوصول. ربما تحتم إعادة ضبط نقطة الوصول. جودة مرشد رديئة: جودة الإشارة أقل من أن يمكن مواصلة الاتصال بنقطة الوصول. إما إنك نقلت المحول خارج منطقة تغطية نقطة الوصول أو إن معلومات عنوان جهاز نقطة الوصول قد تغيرت. توازن أحمال نقطة الوصول: أنهت نقطة الوصول اقترانها بالمحول بناءً على عجز نقطة الوصول عن الحفاظ على الاتصال بكافة المحولات المقترنة بها. عدد المحولات التي تحاول الاتصال بنقطة وصول واحدة أكثر من اللازم. مؤشر قوة الإشارة المستقبلة (RSSI) لنقطة الوصول أقل من اللازم: مؤشر قوة الإشارة المستقبلة (RSSI) أقل من أن يتيح الحفاظ على اقتران بالمحول. ربما تكون قد انتقلت خارج منطقة تغطية نقطة الوصول أو قد تكون نقطة الوصل قد رفع معدل البيانات لديها. جودة قناة رديئة: جودة القناة منخفضة مما حمل المحول على البحث عن نقطة وصول أخرى. نقطة الوصول أسقطت الوحدة الجوالة: أسقطت نقطة الوصول كمبيوتر من لائحة الأجهزة الجوالة المعروفة. يجب على الكمبيوتر إعادة الاقتران بنقطة وصول.
جاري التدوين | حدد المدة التي تريد تسجيل بيانات إحصائية لمحول WiFi خلالها. تشكيل إعدادات التدوين: انقر على إعدادات لضبط دورة تدوين الإحصائيات. يمكنك ضبط عدد الثواني وعدد الساعات التي تريد تدوين الإحصائيات خلالها. لتغيير موضع تخزين ملف التدوين. انقر على استعراض لتحديد موضع ملف تدوين جديد. يظهر المسار الحالي. الموضع الافتراضي هو في دليل C:\Program Files\Intel\WiFi. انقر على فتح للإغلاق وتطبيق مسار الملف الجديد. انقر على إغلاق للخروج من الإحصائيات المتقدمة. بدء/إيقاف التدوين: انقر على هذا الزر لبدء التدوين وإيقافه. عندما تنقر على بدء التدوين تتجمع المعلومات الإحصائية (الموضحة أعلاه). عندما تنقر على إيقاف التدوين يتوقف التجميع وتُحفظ هذه المعلومات في ملف يمكنك فتحه والاطلاع عليه. عرض ملف التدوين...: انقر على هذا الزر لفتح مجلد WiFi تحت Program Files\Intel (هذا هو الموضع الافتراضي). تسمى ملفات التدوين باستخدام الشهر واليوم والسنة مضافًا إليها رقم الديوان المشأ في ذلك اليوم. على سبيل المثال: 03122007_001.htm. يبين ملف التدوين: التاريخ والوقت معلومات المحول معلومات التوصيل إحصائيات الإرسال/الاستقبال ملحوظة: للمسئول أن يعطل هذه الميزة.
إعادة ضبط الإحصائيات | لإعادة ضبط العدادات الإحصائية على الصفر وبدء إجراء قياسات بيانات جديدة.
إغلاق | لإغلاق الصفحة.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية