# Utilitaire de connexion Intel® PROSet Wireless WiFi Guide de l'utilisateur

Cartes sans fil prises en charge :

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Lien Wi-Fi Intel 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Lien Wi-Fi Intel 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Votre carte réseau WiFi vous permet d'accéder à des réseaux WiFi, de partager des fichiers et des imprimantes, et même de partager votre connexion Internet. Toutes ces fonctionnalités peuvent être explorées avec un réseau WiFi, au bureau ou à la maison. Cette solution de réseau WiFi est conçue pour des applications domestiques ou d'entreprise. Des utilisateurs et des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutés au fur et à mesure de la croissance et de l'évolution des besoins de votre réseau.

Selon le modèle de votre carte WiFi Intel, votre carte est compatible avec les normes de transmission sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n (projet 2.0). Cette carte, fonctionnant à des fréquences de 5 GHz ou 2,4 GHz et dont le débit de données peut atteindre 450 Mbit/s, vous permet maintenant de connecter votre ordinateur aux réseaux haut débit existants utilisant plusieurs points d'accès dans des environnements réduits ou de grande taille. Cette carte WiFi contrôle automatiquement le débit en fonction de l'emplacement du point d'accès et de l'intensité du signal pour obtenir la connexion la plus rapide possible. L'utilitaire de connexion WiFi permet de gérer facilement toutes les connexion réseau sans fil. Les profils configurés à l'aide de l'utilitaire de connexion WiFi fournissent des mesures de sécurité améliorées avec une authentification réseau 802.1X.

## Table des matières

- Utilisation de l'Outil Administration système
- Création de modules d’administration
- Création de profils
- Utilisation des paramètres de sécurité Intel® pour configurer une connexion réseau avancée
- Utilisation des statistiques WiFi avancées
- Utilisation de l'observateur d'événement WiFi
- Utilisation des Diagnostics WiFi manuels
- Dépannage
- Assistance à la clientèle
- Installation et désinstallation de l'application
- Cahier des charges
- Sécurité
- Informations réglementaires
- Garantie

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

© 2004–2009 Intel Corporation. Tous droits réservés. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 États-Unis

La copie ou la reproduction de toute partie de ce document, de quelque manière que ce soit, sans la permission écrite d'Intel Corporation est strictement interdite. Intel® est une marque commerciale ou déposée d'Intel Corporation ou de ses filiales, aux États-Unis et dans d'autres pays. D'autres marques et noms de marques peuvent être utilisés dans ce document en référence aux entités revendiquant les propriétés des marques et des noms ou de leurs produits. Intel ne revendique aucun droit de propriété concernant les marques et noms de marques, à l'exception de ceux qui lui sont propres. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

*Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers.

Intel Corporation n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document. Intel ne s'engage pas non plus à mettre à jour les informations contenues dans le présent document.

« AVIS IMPORTANT POUR TOUS LES UTILISATEURS ET TOUS LES DISTRIBUTEURS :

Les cartes LAN sans fil Intel sont conçues, fabriquées, testées et soumises à un contrôle qualité afin de garantir leur conformité avec les agences de réglementations locales et gouvernementales pour les régions pour lesquelles elles sont conçues et/ou commercialisées. Les réseaux locaux sans fil étant généralement constitués de périphériques sans licence partageant un spectre avec des radars, des satellites et d'autres appareils avec ou sans licence, il est parfois nécessaire de détecter, d'éviter et de limiter dynamiquement leur utilisation afin d'éviter les interférences avec ces appareils. Dans de nombreuses situations, Intel doit fournir des données de test afin de prouver la conformité avec les réglementations régionales et locales avant d'obtenir une certification ou l'autorisation d'utiliser le produit. L'EEPROM, le microprogramme et le pilote logiciel du réseau local sans fil Intel sont conçus pour contrôler précisément les paramètres qui affectent le fonctionnement radio et pour assurer la conformité électromagnétique (EMC). Ces paramètres comprennent, sans s'y limiter, la puissance RF, l'usage du spectre, le balayage des canaux, et l'exposition des êtres humains.

Pour ces raisons, Intel ne peut autoriser la manipulation par des tiers du logiciel fourni au format binaire en conjonction avec les cartes RLAN (p. ex. l'EEPROM et le microprogramme). De plus, si vous utilisez des correcteurs logiciels, des utilitaires ou un code qui ont été manipulés par un tiers non autorisé (c.-à-d. des correcteurs logiciels, des utilitaires ou un code (y compris les modifications du code source) qui n'ont pas été validés par Intel) en conjonction avec des cartes réseau sans fil Intel, (i) vous serez seul responsable d'assurer la conformité des produits avec les réglementations en vigueur, (ii) Intel ne sera en aucun cas responsable des problèmes associés avec les produits modifiés, y compris mais sans s'y limiter, les recours à la garantie et/ou les problèmes résultant de la non-conformité aux réglementations, et (iii) Intel ne fournira ni ne sera obligé de fournir une assistance à des tiers pour de tels produits modifiés.

Remarque : de nombreuses agences de réglementations considèrent les cartes réseaux sans fil comme étant des « modules » et, par conséquent, imposent des conditions d'approbation du système après réception et analyse des données de test indiquant que les antennes et la configuration du système ne créent pas de problèmes de conformité avec EMC et le fonctionnement radio. »

14 août 2009