Powrót do Spisu treści

# Opcje rozszerzeń Cisco

Opcje Cisco: Umożliwia włączanie i wyłączanie trybu zarządzania łącznością radiową i mieszanej sieci komórkowej oraz zezwalania na szybką mobilność (CCKM).

UWAGA: Rozszerzenia Cisco są automatycznie włączane dla profili CKIP, LEAP i EAP-FAST. Aby zmienić to zachowanie, należy zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji na tej stronie.

- Zezwalaj na szybką mobilność (CCKM): Zaznacz, aby włączyć szybką bezpieczną mobilność dla karty WiFi klienta. Po skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej LAN na potrzeby szybkiego ponownego łączenia urządzenie klienta z obsługą protokołu EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 lub LEAP może być przemieszczane między punktami dostępu bez konieczności angażowania serwera głównego. Punkt dostępu skonfigurowany do udostępniania usług WDS i korzystający ze scentralizowanego zarządzania kluczami Cisco (CCKM) zastępuje serwer RADIUS i umożliwia uwierzytelnienie klienta bez widocznego opóźnienia w przypadku aplikacji głosowych i innych, w których ważny jest czas.

Włącz rozszerzenia Cisco: Zaznacz, aby włączyć rozszerzenia Cisco dla tego profilu połączenia WiFi.

- Włącz obsługę zarządzania łącznością radiową: Po zaznaczeniu tej opcji karta WiFi umożliwia zarządzanie infrastrukturą Cisco przy użyciu łączności radiowej. Jeśli dla infrastruktury używane jest narzędzie do zarządzania łącznością radiową Cisco, służy ono do konfigurowania parametrów łączności radiowej, a także do wykrywania zakłóceń i nielegalnych punktów dostępu. To ustawienie jest domyślnie wyłączone.
- Włącz tryb mieszanej sieci komórkowej: Zaznacz, aby karta sieci WiFi mogła łączyć się z mieszaną siecią komórkową. Mieszana sieć komórkowa to sieć WiFi, w której istnieją zarówno urządzenia korzystające z szyfrowania WEP, jak i urządzenia, które z niego nie korzystają. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Tryb mieszanej sieci komórkowej. To ustawienie jest domyślnie wyłączone (pole wyboru nie jest zaznaczone).

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia