Tillbaka till innehåll

# Allmänna inställningar i Profilhanteraren

Sidan Allmänna inställningar är den första sidan i guiden Skapa WiFi-profil.

OBS! I hela den här hjälpen används termerna "trådlöst" omväxlande med "WiFi".

## Så här öppnar du fönstret

1. Öppna administratörsverktyget. Öppna ett nytt eller befintligt paket.
2. För en befintlig profil, klicka på Egenskaper på fliken profiler. Klicka på Lägg till för en ny profil.

När du konfigurerar en profil kan du använda den vänstra rutan för att navigera till sidorna Allmänna inställningar och Säkerhetsinställningar. Knapparna Bakåt och Nästa längst ner i Profilguiden kan också användas för samma funktioner.

## Beskrivning av sidan Allmänna inställningar

Namn | Beskrivning
--- | ---
Profilnamn | Namn på profilen för det trådlösa nätverket. När du konfigurerar ett trådlöst nätverk som markerats i Lista med WiFi-nätverk är profilnamnet detsamma som WiFi-nätverksnamnet (SSID). Detta namn kan ändras så att det blir mer beskrivande eller anpassas för mer personligt bruk. Exempel: Mitt kontorsnätverk, Bosses hemnätverk, ABC-företagets nätverk
Namn på WiFi-nätverk (SSID) | Namnet på det trådlösa nätverkets åtkomstpunkt som används av WiFi-kortet för anslutning. Nätverksnamnet måste exakt matcha namnet på den trådlösa åtkomstpunkten. Det är versalkänsligt. När du konfigurerar ett trådlöst nätverk som markerats i Lista med WiFi-nätverk hämtas nätverksnamnet från listan över trådlösa nätverk. Du kan inte och ska inte ändra det. <SSID inte utsänt>: Om en åtkomstpunkt inte skickar ut sitt nätverksnamn (SSID) eller om det WiFi-kortet tar emot ett dolt nätverksnamn från en oförmärkt åtkomstpunkt, visas det i Lista med WiFi-nätverk. Det måste skapas en ny profil före anslutningen för att kunna associera med en nätverksuppgift av typ <SSID inte utsänt>. Ange det faktiska SSID för åtkomstpunkten. Efter anslutningen visas <SSID inte utsänt> fortfarande i Lista med WiFi-nätverk. Den associerade SSID-profilen visas i listan Profiler.
Läge | Nätverk (Infrastruktur): Anslut till en åtkomstpunkt. Ett infrastrukturnätverk består av en eller flera åtkomstpunkter och en eller flera datorer med WiFi-kort. Den här anslutningstypen används i hemnätverk, företagsnätverk, hotell och på andra ställen för att ge åtkomst till nätverket och/eller Internet. OBS! Endast Nätverk (Infrastruktur) finns tillgängligt för administratörsprofiler (profiler av typ Före inloggning/Gemensam och Beständig). Se Administratörsverktyg för mer information. Enhet-till-enhet (ad hoc): Anslut direkt till andra datorer i ett ad hoc-, trådlöst nätverk. Den här typen av anslutning är endast användbar för anslutningar mellan två eller flera datorer. Den ger inte åtkomst till nätverksresurser eller Internet.
Profiltyp för administratör (Visas endast i Administratörsverktyg) | Beständig: Beständiga profiler tillämpas när datorn startas eller när ingen är inloggad på datorn. Efter det att en användare loggat ut behåller en beständig profil en trådlös anslutning tills dess datorn stängs av eller en annan användare loggar in. Före inloggning/gemensam: Dessa profiler är endast tillgängliga vid användning av administratörsverktyget. Profiler av typ före inloggning/gemensam tillämpas när en användare loggar in. Anslutningen sker vid Windows-inloggningen (förinloggning/gemensam). Den här profilen delas av alla användare.
Avancerat | Klicka på Avancerat för att öppna Avancerade inställningar. Använd Avancerade inställningar för att ställa in alternativen Upprätthåll anslutning, Användarnamnformat, Anslut automatiskt eller Automatisk import, starta ett program (Starta program), ange profillösenord (Lösenordsskydd) eller ange en viss åtkomstpunktsadress för kortanslutning (Obligatorisk åtkomstpunkt) och ange alternativ för Anslutning före inloggning.
Nästa | Fortsätter till sidan Säkerhetsinställningar.
OK | Slutför skapandet av den nya profilen med de aktuella inställningarna.
Avbryt | Stänger guiden Skapa WiFi-profil och sparar inte eventuella ändringar som gjorts.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar