Torna al Sommario

# Opzioni delle estensioni compatibili con Cisco

Opzioni Cisco: usare questa opzione per attivare o disattivare la gestione della radio e la modalità cella mista o per consentire il roaming veloce (CCKM).

NOTA: le estensioni compatibili con Cisco sono automaticamente attivate con i profili CKIP, LEAP o EAP-FAST. Per cambiare questo comportamento, selezionare o deselezionare le opzioni di questa pagina.

- Consenti roaming veloce (CCKM): selezionare questa opzione per permettere alla scheda di rete WiFi client di effettuare il roaming in modo veloce e sicuro. Quando si configura una rete LAN wireless per la riconnessione veloce, i dispositivi clienti abilitati per EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 o LEAP possono effettuare il roaming da un punto di accesso a un altro senza coinvolgere il server principale. L'uso di CCKM (Cisco Centralized Key Management) consente a un punto di accesso configurato per fornire i servizi WDS (Wireless Domain Services) di sostituire il server RADIUS e autenticare il client senza introdurre ritardi percepibili nella trasmissione della voce o nell'esecuzione di altre applicazioni che dipendono dal tempo.

Attiva le estensioni compatibili con Cisco: selezionare questa opzione per attivare le estensioni compatibili Cisco per il profilo di connessione WiFi.

- Attiva il supporto per la gestione della radio: selezionare questa opzione per consentire alla scheda di rete WiFi di usare la funzione di gestione della radio nell'infrastruttura Cisco. Se nell'infrastruttura è usata l'utilità di gestione della radio Cisco, vengono configurati i parametri radio e rilevate le interferenze e i punti di accesso non autorizzati. L'impostazione predefinita è deselezionata.
- Attiva modalità cella mista: selezionare questa funzione per consentire alla scheda di rete WiFi di comunicare con celle miste. Per cella mista si intende una rete WiFi in cui alcune periferiche usano WEP e altre non lo usano. Per ulteriori informazioni, vedere Modalità cella mista. L'impostazione predefinita è deselezionata.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità