İçindekilere Dön

# Gelişmiş İstatistikler

Gelişmiş İstatistikler, bağdaştırıcı bağlantısıyla ilgili geçerli bilgileri içerir. Bu bilgiler bağdaştırıcının bir erişim noktasıyla nasıl bir iletişim kurduğunu tanımlar.

## Erişim Yöntemi

Başlat > Tüm Programlar > Intel PROSet Kablosuz > WiFi Gelişmiş İstatistikler seçeneklerini tıklatın.

## Gelişmiş İstatistikler açıklaması

Ad | Açıklama
Genel | Genel: Bu bilgiler bağdaştırıcının bir erişim noktasıyla nasıl bir iletişim kurduğunu gösterir. Erişim noktası MAC Adresi: Erişim noktasının on iki haneli MAC adresi. Alınan çanaklar: Bağdaştırıcının aldığı çanak sayısı. Kaçırılan çanak yüzdesi: Kaçırılan çanakların yüzde değeri. Gönderme hatası yüzdesi: Hata içeren veri iletiminin yüzde değeri. CCX Sürümü: Bu kablosuz bağlantıdaki Cisco Uyumlu Uzantıların sürümü. Geçerli Tx Gücü: Bu, WiFi bağdaştırıcının, milivat cinsinden, geçerli iletim gücüdür. Desteklenen Güç Düzeyleri: Bunlar, WiFi bağdaştırıcının iletim kapasitesini gösteren güç düzeyleridir. Bu bilgiler bir değer aralığı halinde sunulmuş olup, kullanılan bağdaştırıcıya bağlıdır. Erişim Noktası Adı: Erişim noktası için ana bilgisayar adı. Bu ad, erişim noktasını yapılandıran kişi tarafından belirlenir ve genellikle 32 karakterle sınırlıdır. Erişim noktası IPv4/IPv6 adresi: Geçerli bağlantının Internet İletişim Kuralı (IP) adresi. Sinyal Gücü: Bu, erişim noktasından alınan sinyalin bağdaştırıcıdaki sinyal gücüdür. Bu değer milivat (mW) cinsinden verilir ve aslında pikovat büyüklüğünde olabilir. Gürültü Düzeyi: Ortamda mevcut olup, erişim noktasından sinyale parazit yapma olasılığı olan radyo frekansı (RF) gürültü düzeyi. RF parazitine doğal ve elektrikli kaynaklar neden olur.
Gönderme/Alma | Yönlü ve yönlü olmayan paketler için yüzde değerlerini görüntüler. Toplam ana bilgisayar paketleri: Yönlü ve yönlü olmayan paket sayılarının toplamı: Gönderme (Mbps); Alma (Mbps). Yönlü olmayan paketler: Kablosuz ağa yayınlanan paketlerden alınanların sayısı. Yönlü paketler: Özel olarak WiFi bağdaştırıcıya gönderilen paketlerden alınanların sayısı. Toplam Bayt: WiFi bağdaştırıcı tarafından alınan ve gönderilen paketlerin toplam bayt sayısı.
İlişkilendirme/Gezinme | İlişki: Bağdaştırıcı iletişim kurabileceği bir erişim noktası bulmuşsa değer istenen aralıktadır. Aksi halde değer, istenen aralıkta değildir. İlişki sayısı: Erişim noktasının bağdaştırıcıyı kaç kez bulduğunu belirten sayı. Erişim noktası sayısı: WiFi bağdaştırıcının kapsama alanı içindeki erişim noktası sayısı. Tam tarama sayısı: Bağdaştırıcının bilgi almak için tüm kanalları kaç kez taradığını belirten sayı. Kısmi tarama sayısı: Sonlandırılan tarama sayısı. Gezme: Bu bilgiler, bağdaştırıcının gezme nedenleriyle ilgili sayaçları içerir. Gezme, bir bağdaştırıcının bir erişim noktasıyla iletişim kurup ardından daha yüksek sinyal gücü olan başka bir bağdaştırıcı ile iletişim kurmasıdır. Gezme sayısı: Gezmenin kaç kez yapıldığını belirten sayı. Erişim noktası iletmedi: Bağdaştırıcı erişim noktasından radyo yayını alamadı. Erişim noktasını sıfırlamanız gerekebilir. Çanak kalitesi zayıf: Sinyal kalitesi, erişim noktasıyla iletişimi devam ettirmek için yeterli değil. Bağdaştırıcıyı erişim noktasının kapsama alanı dışına çıkardınız ya da erişim noktasının aygıt adresi değişti. Erişim noktası yük dengeleme: Erişim noktası, ilişkili olduğu tüm bağdaştırıcılarla iletişimi koruyamadığı için bağdaştırıcıyla ilişkisini sona erdirdi. Çok fazla sayıda bağdaştırıcı tek bir erişim noktasıyla iletişim kurmaya çalışıyor. Erişim noktası AP RSSI çok düşük: Alış sinyali gücü göstergesi (RSSI - Receive Signal Strength Indicator) bağdaştırıcı ile ilişkiyi sürdürmek için çok düşük. Erişim noktasının kapsama alanı dışında çıkmış olabilirsiniz ya da erişim noktası veri hızını arttırmış olabilir. Kanal kalitesi zayıf: Kanal kalitesi düşük ve bağdaştırıcının başka bir erişim noktası aramasına neden oldu. Erişim noktası mobil birimi bıraktı: Erişim noktası, bir bilgisayarı tanınabilir mobil aygıtlar listesinden çıkardı. Bu bilgisayar bir erişim noktasıyla yeniden ilişki kurmak zorunda.
Günlük Kaydı | WiFi bağdaştırıcınızla ilgili istatistiksel verileri kaydetmek istediğiniz süreyi belirleyin. Günlüğe kaydetme ayarlarını yapılandırın: İstatistiklerin hangi sıklıkta günlüğe kaydedilmesini istediğinizi belirtmek için Ayarlar düğmesini tıklatın. İstatistiklerin günlüğe kaydedileceği saniye ve saat sayısını ayarlayabilirsiniz. Günlük dosyasının saklama konumunu değiştirmek için bu seçeneği belirleyin. Yeni bir günlük dosyası konumu belirlemek için Gözat'ı tıklatın. Geçerli yol görüntülenir. Varsayılan konum C:\Program Files\Intel\WiFi dizinidir. Sayfayı kapatmak ve yeni dosya yolunu uygulamak için Aç düğmesini tıklatın. Gelişmiş İstatistikler sayfasından çıkmak için Kapat düğmesini tıklatın. Günlük Kaydını Başlat/Durdur: Günlük kaydını başlatmak ve durdurmak için bu düğmeyi tıklatın. Günlük kaydını başlat'ı tıklattığınızda, istatistiksel bilgiler (yukarıda açıklanmıştır) toplanır. Günlük kaydını durdur'u tıklattığınızda, bilgi toplama işlemi sona erer ve bu bilgiler açıp görebileceğiniz bir dosyaya kaydedilir. Günlük Dosyasını Göster...: Program Dosyaları\Intel (bu varsayılan konumdur) altındaki WiFi klasörünü açmak için bu düğmeyi tıklatın. Günlük dosyaları ay, gün ve yıl kullanılarak ve söz konusu günde oluşturulan günlük sayısı eklenerek adlandırılır. Örneğin: 03122007_001.htm. Günlük dosyası şu bilgileri içerir: Tarih ve Saat Bağdaştırıcı Bilgileri Bağlantı Bilgileri Gönderme/Alma İstatistikleri NOT: Bu özellik yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.
İstatistikleri Sıfırla | Bağdaştırıcının istatistik sayaçlarını sıfırlar ve yeni veri ölçümleri yapmaya başlar.
Kapat | Sayfayı kapatmanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi