Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Wireless Ereignisanzeige

Die Ereignisanzeige für WiFi wird zum Verfolgen und Anzeigen von Wireless-Ereignissen verwendet. Die Ereignisliste umfasst normale Ereignisse und, falls ein Problem vorliegt, fehlerhafte Ereignisse. Die Ereignisse werden in Protokolldateien aufgezeichnet, die Sie an den Kundensupport senden können.

## Zugriff

Um die Wireless Ereignisanzeige zu öffnen, klicken Sie im Startmenü auf Intel® PROSet/Wireless > WiFi Ereignisanzeige.

## Befehle im Menü "Datei"

HINWEIS: Für Client-Benutzer wurden die Zugriffs- und Schreibrechte für die Ereignisanzeige für WiFi eventuell vom Administrator deaktiviert. In diesem Fall sind einige Einstellungen grau dargestellt.

### Befehl "Einstellungen"

Mit dem Befehl "Einstellungen" können Sie verschiedene Einstellungen für die Protokollierung der Wireless-Ereignisse festlegen. Dieser Befehl öffnet ein Fenster mit drei Registerkarten:

- Registerkarte "Allgemein"
- Registerkarte "Löschen von Protokolldateien"
- Registerkarte "Treiberprotokoll"

#### Registerkarte "Allgemein"

Auf der Registerkarte "Allgemein" können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Wireless-Ereignisprotokollierung aktivieren | Klicken Sie diese Option an, um die Wireless-Protokollierung einzuschalten. Die Option muss markiert sein, damit Wireless-Ereignisse protokolliert werden. Wenn die Option ausgeschaltet ist, werden alle anderen Einstellungen für Wireless-Ereignisse in diesem Fenster deaktiviert.
Geben Sie den Ordner an, in dem die Wireless-Protokolldateien gespeichert werden sollen: | Geben Sie für den Pfad der Protokolldatei einen absoluten Speicherort auf Ihrem System an. Dieser Pfad darf maximal 150 Zeichen lang sein.
Protokolldatei-Präfix: | Dies ist der Name der Protokolldatei. Der Standardname lautet: <Computername_Benutzerdomäne>. Sie können diese Einstellung anpassen.
Maximalgröße der Protokolldatei: | Damit Protokolldateien nicht zu groß werden, werden neue Protokolldateien erstellt, sobald die aktuelle Protokolldatei die in MB angegebene Gesamtgröße übersteigt. Die Standardgröße ist 1 Megabyte. Sie können die Dateigröße mit bis zu zehn Megabyte festlegen (in Schritten von jeweils einem Megabyte).
Standard | Klicken Sie auf Standard, um allen Einstellungen auf dieser Registerkarte die Standardwerte zuzuweisen. Die Standardwerte werden nur auf die geöffnete Registerkarte angewendet.
OK | Speichern Sie Ihre Änderungen und schließen Sie das Fenster.

#### Registerkarte "Löschen von Protokolldateien"

Auf der Registerkarte "Löschen von Protokolldateien" können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Legen Sie die Einstellungen für das Löschen von Protokolldateien fest. | Alte Protokolldateien nie löschen. Alte Protokolldateien löschen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Alte Protokolldateien jeweils nach der folgenden Anzahl von Tagen löschen: Die Anzahl der Tage kann zwischen 1 und 30 liegen. Alte Protokolldateien löschen, wenn die Protokolldateien die folgende Gesamtgröße übersteigen: Der Wert kann zwischen 1 und 10 Megabyte (MB) betragen, in Schritten von jeweils einem Megabyte.
Standard | Klicken Sie auf Standard, um allen Einstellungen auf dieser Registerkarte die Standardwerte zuzuweisen. Die Standardwerte werden nur auf die geöffnete Registerkarte angewendet.
OK | Speichern Sie Ihre Änderungen und schließen Sie das Fenster.

#### Registerkarte "Treiberprotokoll"

Die Ereignisprotokollierung für Treiber zeichnet treiberspezifische Ereignisse auf. Hier können Sie die folgenden Einstellungen festlegen:

Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Ereignisprotokollierung für Treiber aktivieren | Die Ereignisprotokollierung für Treiber erfasst und protokolliert Ereignisse, die sich auf Treiber beziehen. Diese Ereignisse können in der Ereignisanzeige für WiFi angezeigt werden. Sie können zwischen der Standardprotokollierung und der Fehlerprotokollierung wählen. Standardprotokollierung: Diese Option bezieht sich auf normale Treiberereignisse. Fehlerprotokollierung: Diese Option bezieht sich auf Ereignisse, die als fehlerhaft erkannt werden. Sie kann bei der Fehlerbehebung von Treiberproblemen nützlich sein.
Standard | Klicken Sie auf Standard, um allen Einstellungen auf dieser Registerkarte die Standardwerte zuzuweisen. Die Standardwerte werden nur auf die geöffnete Registerkarte angewendet.
OK | Speichern Sie Ihre Änderungen und schließen Sie das Fenster.

### Befehl "Beenden"

Dieser Befehl im Menü "Datei" schließt die Ereignisanzeige für WiFi.

## Befehle im Menü "Modus"

### Ereignisanzeige in Echtzeit

Dieser Befehl zeigt Ereignisse in Echtzeit an.

- Klicken Sie in diesem Fenster auf Löschen, um die Liste der Ereignisse zu löschen und eine neue Protokollierung und Ansicht zu beginnen.
- Sie können auch auf Speichern unter... klicken, um diese Liste in einer Protokolldatei zu speichern. Im Fenster Speichern unter... sollten Sie das Binärformat (.bin) wählen, damit Sie die Datei in der Ereignisanzeige für WiFi später wieder anzeigen können. Sie können die Daten auch im csv-Format (durch Trennzeichen getrennte Datei) speichern, wenn Sie sie außerhalb der Ereignisanzeige für WiFi anzeigen möchten.

### Protokolldateianzeige

Dieser Befehl löscht die Ereignisanzeige für WiFi, damit Sie eine zuvor gespeicherte Protokolldatei öffnen können.

- Klicken Sie auf Öffnen, um eine vorhandene Protokolldatei zu öffnen. Die Protokolldatei muss im Binärformat (.bin) vorliegen, damit Sie sie in der Ereignisanzeige für WiFi anzeigen können.
- Klicken Sie auf Speichern unter..., um die Datei unter einem anderen Namen zu speichern. Im Fenster Speichern unter... sollten Sie das Binärformat (.bin) wählen, damit Sie die Datei in der Ereignisanzeige für WiFi später wieder anzeigen können. Sie können die Daten auch im csv-Format (durch Trennzeichen getrennte Datei) speichern, wenn Sie sie außerhalb der Ereignisanzeige für WiFi anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf Löschen, um die Liste der Ereignisse zu löschen.

## Befehle des Hilfemenüs

In diesem Menü stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

- Hilfe - Ereignisanzeige für WiFi: Ermöglicht den Zugriff auf diese Hilfeinformationen
- Info: Enthält Informationen zur Softwareversion sowie zu Software-Plugins, Copyright und Support.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss