Voltar ao índice

# Visualizador de eventos sem fios

O programa Visualizador de eventos sem fios é utilizado para controlar e ver os eventos sem fios. Esta lista de eventos incluirá os eventos normais e, se houver um problema, os eventos de erros. Os registos de eventos são guardados em ficheiros de registos, que pode enviar para o suporte de clientes

## Como aceder

Para iniciar o Visualizador de eventos sem fios, no menu Iniciar, clique em Intel® PROSet/Wireless > Visualizador de Eventos WiFi.

## Comandos do menu Ficheiro

NOTA: A capacidade como utilizador cliente para aceder e alterar as Definições do Visualizador de eventos sem fios podem ser desactivadas pelo Administrador. Se assim acontecer, algumas definições ficarão acinzentadas.

### Comando Definições

O comando Definições permite aceder a várias definições que gerem o registo de eventos sem fios. Este comando invoca uma janela com três separadores:

- Separador Geral
- Separador Eliminação de ficheiros de registo
- Separador Registo dos controladores

#### Separador Geral

O separador Geral permite aceder às seguintes definições:

Configuração | Descrição
--- | ---
Activar o registo de eventos sem fios. | Clique (ligar) para activar o registo de eventos sem fios. Tem de estar seleccionado para ocorrer o registo de eventos sem fios. Se estiver desligado, todas as outras Definições dos eventos sem fios desta janela ficarão inactivas.
Especifique a pasta para escrever o ficheiro de registo sem fios: | Especifique uma localização absoluta no sistema para escrever o ficheiro de registo. Este caminho só pode ter até 150 caracteres.
Prefixo do nome do ficheiro de registo: | Este é o nome do ficheiro de registo. O nome predefinido é: <ComputerName_UserDomain>. Pode definir este.
Tamanho máximo do ficheiro de registo: | Para impedir o crescimento exagerado dos ficheiros de registo, são criados novos ficheiros de registo quando o ficheiro de registo actual exceder o tamanho especificado em MB. O tamanho predefinido do ficheiro é 1 megabyte. Pode seleccionar um tamanho de ficheiro até dez megabytes, em incrementos de um megabyte.
Predefinições | Clique em Predefinições para definir todas as definições deste separador para os valores predefinidos. Define as predefinições apenas para o separador aberto.
OK | Guarde as alterações e feche esta janela.

#### Separador Eliminação de ficheiros de registo

O separador Eliminação de ficheiros de registo permite aceder às seguintes definições:

Configuração | Descrição
--- | ---
Seleccione a partir do seguinte quando eliminar ficheiros de registo. | Nunca elimine ficheiros de registo antigos. Elimine o registo antigo quando qualquer das seguintes condições for observada: Eliminar ficheiros de registo antigos todos os números de dias especificados: Este número pode ir de 1 a 30. Eliminar ficheiros de registo antigos quando o tamanho total dos ficheiros de registo exceder: Este número pode ir de 1 a 10 megabytes (MB) em incrementos de um megabyte.
Predefinições | Clique em Predefinições para definir todas as definições deste separador para os valores predefinidos. Define as predefinições apenas para o separador aberto.
OK | Guarde as alterações e feche esta janela.

#### Separador Registo dos controladores

O registo de eventos dos controladores regista eventos específicos dos controladores. Pode aceder às seguintes definições:

Configuração | Descrição
--- | ---
Activar registo de eventos dos controladores | O registo de eventos dos controladores captura e regista os eventos específicos do condutor. Estes eventos podem ser vistos no Visualizador de eventos sem fios. Pode activar o registo standard ou o registo de resolução de problemas. Registo standard: Estes são eventos normais dos controladores. Registo de resolução de problemas: Estes são eventos que são detectados como erros. Podem ser úteis na resolução de problemas dos controladores.
Predefinições | Clique em Predefinições para definir todas as definições deste separador para os valores predefinidos. Define as predefinições apenas para o separador aberto.
OK | Guarde as alterações e feche esta janela.

### Comando Sair

No menu Ficheiro, este comando sai do Visualizador de eventos sem fios.

## Comandos do Menu Modo

### Visualização do evento em tempo real

Este comando mostra eventos à medida que ocorrem em tempo real.

- Nesta janela, pode clicar em Apagar para apagar esta lista de eventos e permite iniciar a recolha e a visualização novamente.
- Pode também clicar em Guardar como... para guardar esta lista num ficheiro de registo. No formulário Guardar como..., deve seleccionar para guardar este como um ficheiro binário (.bin) para que possa ver este ficheiro no Visualizador de eventos sem fios novamente. Pode também guardar este como um ficheiro de valores separados por vírgulas (.csv) se o quiser ver fora do Visualizador de eventos sem fios.

### Visualização do ficheiro de registo

Este comando apaga o Visualizador de eventos sem fios e permite abrir um ficheiro de registo guardado previamente.

- Clique em Abrir para abrir um ficheiro de registo existente. O ficheiro de registo necessita de estar em formato binário (.bin) para ser visto pelo Visualizador de eventos sem fios.
- Clique em Guardar como... para guardar o ficheiro com um nome diferente. No formulário Guardar como..., deve seleccionar para guardar este como um ficheiro binário (.bin) para que possa ver este ficheiro no Visualizador de eventos sem fios novamente. Pode também guardar este como um ficheiro de valores separados por vírgulas (.csv) se o quiser ver fora do Visualizador de eventos sem fios.
- Se clicar em Apagar, apaga esta lista de eventos.

## Comandos do Menu Ajuda

Este menu fornece os seguintes comandos:

- Ajuda do Visualizador de eventos sem fios: Permite aceder a esta informação da Ajuda
- Acerca de...: Fornece informações sobre a versão do software, suplementos do software, copyright e suporte.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade