العودة إلى المحتويات

# إعدادات متقدمة

استخدم إطار الإعدادات المتقدمة لضبط معاملات إضافية لتوصيف محدد.

## كيفية الوصول

1. افتح أداة الإدارة. افتح حزمة جديدة أو موجودة.
2. في التوصيفات، ولتوصيف قائم، انقر على خصائص. لتوصيف جديد انقر على إضافة.
3. في إطار الإعدادات العامة، انقر على متقدمة....

## وصف الإعدادات المتقدمة

الاسم | الوصف
--- | ---
توصيل تلقائي | تلقائي (الافتراضي): حدد هذا لجعل أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة توصل تلقائياً بهذا التوصيف عندما يقع في المدى. بالطلب: حدد هذا لمنع التوصيل التلقائي لتوصيفٍ ما عندما يقع في المدى، كأن تكون هناك تكلفة متكبدة عن التوصيل اللاسلكي ولا ترغب في التوصيل التلقائي عند الوقوع في المدى. في لائحة شبكات WiFi وفي لائحة التوصيفات، يشار إلى الشبكة بالرمز |،الذي يعبر عن التوصيل عند الطلب (المسمى أيضًا التوصيل اليدوي). للتوصيل بالشبكة: حدد الشبكة من لائحة شبكات WiFi. انقر على توصيل.
استيراد تلقائي | يتيح لمسئول الشبكة نقل التوصيف إلى أجهزة كمبيوتر أخرى بسهولة. عندما يوضع الملف المصدر في دليل WiFi\AutoImport على كمبيوتر آخر، يستورد أداة توصيل WiFi المساعدة هذا التوصيف تلقائياً. ملحوظة: تكون هذه الميزة متاحة أثناء تشكيل توصيف مستخدم فقط. لا تتاح أثناء تشكيل توصيفات المسئول.
تحديد مدى الموجات | هنا يمكنك تحديد مدى الموجات المطلوب استخدامه لتوصيف التوصيل هذا. مدى الموجات مختلط (الافتراضي): حدد هذا لجعل أداة توصيل WiFi المساعدة تحاول توصيل هذا التوصيف بشبكة متاحة باستخدام أيٍ من مديي الموجات. مدى موجات 2.4 جيجاهيرتز: حدد هذا لجعل أداة توصيل WiFi المساعدة تحاول توصيل هذا التوصيف بشبكة متاحة باستخدام مدى موجات 2.4 جيجاهيرتز فقط. مدى موجات 5.2 جيجاهيرتز: حدد هذا لجعل أداة توصيل WiFi المساعدة تحاول توصيل هذا التوصيف بشبكة متاحة باستخدام مدى موجات 5.2 جيجاهيرتز فقط.
نقطة وصول إلزامية | تفرض على محول WiFi التوصيل بنقطة وصول تستخدم عنوان MAC معين. أدخل عنوان MAC لنقطة الوصول (BSSID)؛ 48-بت، 12 خانة سادس عشرية. على سبيل المثال، 00:06:25:0E:9D:84. مسح: مسح العنوان الحالي. ملحوظة: لا تكون هذه الميزة متاحة في حالة استخدام وضع تشغيل الأقران.
حماية بكلمة مرور | حماية هذا التوصيف بكلمة مرور (10حروف على أقصى حد): حدد هذا لتفعيل كلمة مرور للتوصيف. الإعداد الافتراضي هو عدم التحديد مما يعني توصيف بدون كلمة مرور. كلمة المرور: أدخل كلمة مرور. تظهر حروف كلمة المرور المدخلة على هيئة نجوم. تأكيد كلمة المرور: أعد إدخال كلمة المرور. ملحوظة: احرص على تدوين كلمة المرور هذه. إذا نسيت لا يمكن إعادة ضبطها.
تشغيل تطبيق تلقائياً | لتشغيل ملف تجميع أو ملف تنفيذي أو برنامج نصي تلقائياً كلما وصلت بالتوصيف، على سبيل المثال، ربما ترغب في بدء جلسة شبكة خاصة اعتبارية (VPN) تلقائيًا كلما وصلت بشبكة لاسلكية. انقر على تمكين تشغيل تطبيق تلقائيًا. أدخل اسم البرنامج الذي تريد تشغيله أو انقر على استعراض لتحديد موضع الملف على القرص الثابت. انقر على موافق لإغلاق الإعدادات المتقدمة.
إبقاء التوصيل | يبقي خيار "إبقاء التوصيل" التوصيل اللاسلكي بتوصيف مستخدم بعد الخروج. في حالة تحديد الخيار إبقاء التوصيل مع وجود توصيف متواصل فلا يطبق التوصيف المتواصل لدى الخروج، بل يطبق فقط في حالة فقد التوصيل بهذا التوصيف. ملحوظة: يمكن استخدام هذا الخيار مع عميل Nortel VPN في حالة تشكيله على Logoff on Connect (الخروج لدى التوصيل). ملحوظة: تكون هذه الميزة متاحة أثناء تشكيل توصيف مستخدم فقط. لا تتاح أثناء تشكيل توصيفات المسئول.
تنسيق اسم المستخدم | تنسيق اسم المستخدم: للمسئول أن يحدد تنسيق اسم المستخدم لخادم المصادقة. الاختيارات هي: user (الافتراضي) user@domain user@domain.com DOMAIN\user ملحوظة: تكون هذه الميزة متاحة أثناء تشكيل توصيفات مسئول فقط. ولا يكون متاحًا عند إنشاء توصيف من صفحة إنشاء توصيفات WiFi.
فحص نطاق PLC | فحص نطاق الدخول المسبق: لا يظهر هذا الإعداد إلا عند استخدام أداة الإدارة وإلا إذا حددت إنشاء توصيف دخول مسبق/مشترك. الاختيارات هي: فحص وجود خادم النطاق: عند استخدام توصيف توصيل دخول مسبق في حالة الانضمام إلى نطاقٍ ما، يؤدي هذا الإعداد إلى التحقق من وجود خادم النطاق قبل الانتهاء من عملية دخول المستخدم. في حالة عدم العثور على الخادم، ربما يتأخر الدخول دقيقة أو أكثر. استمرار في الدخول فقط: يستمر الدخول بشكل طبيعي. لا يُفحص وجود الخادم. ملحوظة: تكون هذه الميزة متاحة أثناء تشكيل توصيفات مسئول فقط. ولا يكون متاحًا عند إنشاء توصيف من صفحة إنشاء توصيفات WiFi.
موافق | الإغلاق وحفظ الإعدادات.
إلغاء | إغلاق وإلغاء أية تغييرات.
مساعدة؟ | معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية