İçindekilere Dön

# EAP-FAST Profil Eşleştirme

EAP-FAST kimlik doğrulamasını kullanan SSO Yönetim profilleri Windows* XP, Windows Vista* ve Windows* 7 istemcileriyle aşağıdaki şekilde eşleştirilir.

Kimlik Bilgileri | İstemci İşletim Sistemi | Sürekli Profil: | Oturum Öncesi/Ortak Profil (PLC) | Sürekli ve Oturum Öncesi/Ortak
--- | --- | --- | --- | ---
CCXv4 TLS Kullanıcı Sertifikası | Windows* XP | Desteklenmez. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kullanıcı sertifikasını kullanır. | Desteklenmez.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Desteklenmez. | PLC sırasında: Desteklenmez. Oturum açtıktan sonra: Kullanıcı sertifikasını kullanır. | Desteklenmez.
CCXv4 TLS Makine Sertifikası | Windows* XP | Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine sertifikasını kullanır. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Makine sertifikasını kullanır. | PLC sırasında, oturum açıldıktan sonra, oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine sertifikasını kullanır.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Bİ paketi profili istemciye uygulanmaz. | PLC sırasında: Desteklenmez. Oturum açtıktan sonra: Kullanıcı sertifikasını kullanır. | PLC sırasında: Desteklenmez. Oturum açtıktan sonra: Kullanıcı sertifikasını kullanır. Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine sertifikasını kullanır.
CCXv4 TLS Akıllı Kart | Windows* XP | Desteklenmez. | Desteklenmez. | Desteklenmez.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Desteklenmez. | Desteklenmez. | Desteklenmez.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Kaydedilmiş Kullanıcı Kimlikleri | Windows* XP | İç yöntem ayrı değildir. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kaydedilmiş kimlik bilgilerini kullanır. | PLC sırasında, oturum açıldıktan sonra, oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Kaydedilmiş kimlik bilgilerini kullanır.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Bİ paketi profili istemciye uygulanmaz. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kaydedilmiş kimlik bilgilerini kullanır. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kaydedilmiş kimlik bilgilerini kullanır. Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine kimlik bilgilerini kullanır.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Sor | Windows* XP | İç yöntem ayrı değildir. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kimlik bilgilerini ister. | PLC sırasında, oturum açıldıktan sonra, oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Kimlik bilgilerini ister.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Bİ paketi profili istemciye uygulanmaz. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kimlik bilgilerini ister. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kimlik bilgilerini ister. Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine kimlik bilgilerini kullanır.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Windows Oturum Açma | Windows* XP | İç yöntem ayrı değildir. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Windows* XP kimlik bilgilerini kullanır. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Windows* XP kimlik bilgilerini kullanır. Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine kimlik bilgilerini kullanır.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Bİ paketi profili istemciye uygulanmaz. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Windows* kimlik bilgilerini kullanır. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Windows* kimlik bilgilerini kullanır. Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine kimlik bilgilerini kullanır.
CCXv4 GTC Kaydedilmiş Kimlik Bilgileri | Windows* XP | İç yöntem ayrı değildir. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kaydedilmiş kimlik bilgilerini kullanır. | PLC sırasında, oturum açıldıktan sonra, oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Kaydedilmiş kimlik bilgilerini kullanır.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Bİ paketi profili istemciye uygulanmaz. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kaydedilmiş kimlik bilgilerini kullanır. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kaydedilmiş kimlik bilgilerini kullanır. Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine kimlik bilgilerini kullanır.
CCXv4 GTC Sor | Windows* XP | Desteklenmez. | Desteklenmez. | Desteklenmez.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Desteklenmez. | Desteklenmez. | Desteklenmez.
CCXv4 GTC Windows* Oturum Açma | Windows* XP | Desteklenmez. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Windows* XP kimlik bilgilerini kullanır. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Windows* XP kimlik bilgilerini kullanır. Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine kimlik bilgilerini kullanır.
Windows Vista* ve Windows* 7 | Bİ paketi profili istemciye uygulanmaz. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kimlik bilgilerini ister. | PLC sırasında ve oturum açtıktan sonra: Kimlik bilgilerini ister. Oturum kapatıldıktan/önyüklemeden sonra: Makine kimlik bilgilerini kullanır (ACSv4.2 veya sonraki sürüm).

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi